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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Территория и климат

Центральной усадьбой муниципального образования «Кижингинский сомон» является село Кижинга. В состав муниципального образования «Кижингинский сомон» входят села Красный Яр, Ушхайта, Бахлайта, Ганга. Село Кижинга (до 1941 г. улус Шолота) возникло в 1915 году, когда оно стало центром Харганатской волости. Расстояние от с.Кижинга до станции Новоильинск ВСЖД составляет 100 км,  до столицы республики г. Улан-Удэ – 200 км. Расстояние до станции Бада Забайкальской железной дороги составляет 80 км. 


Территория муниципального образования «Кижингинский сомон» составляет 44148 гектаров, из них леса занимают 25700 гектаров или 58 процентов, сельскохозяйственные угодия – 9184 гектаров или 21 процент.  

По особенностям рельефа территория сельского поселения относится к Селенгинскому  среднегорью - одному из четырех крупных ландшафтных районов Бурятии. Район занимает обширное Кудуно - Кижингинское межгорное понижение, которое находится на высоте 688 метров над  уровнем моря. Оно обрамлено хребтами: Кижингинским, Кудунским и Саган-Хуртэйским. Эти хребты  сравнительно невысоки, только отдельные вершины превышают 1500 метров. Наиболее протяженным является Кудунский хребет, который представляет собой длинную плоскую горную цепь с ровным, слабо волнистым гребнем и пологими склонами. По обе стороны от водораздельной  части хребта отходят отроги, разделенными неширокими, обычно заболоченными долинами (падями), по дну которых протекают горные реки. С хребтов Худунского и Цаган-Хуртэй стекаюn многочисленные мелкие и средние реки. Среди них следует назвать реки Кодун, Кижинга, Сулхара, Саранта, Хуригат, Тендит и др.

Горные леса, расположенные на территории сельского поселения, выполняют водоохранную функцию, служат целям рекреации. На равнине леса играют почвозащитную, климаторегулирующую роль, в связи с высокой плотностью населения возрастает их рекреационное значение. 

По геоботаническому районированию территория сельского поселения относится к Евроазиатской (таежной) области. Для данного округа характерным является широкое распространение сосновых и лиственных лесов со степными элементами в травяном покрове.   В лесохозяйственной зоне предгорной светлохвойные и горные темнохвойные леса нарушены длительной и интенсивной эксплуатацией, что привело к истощению лесосырьевой базы и охотничье-промысловой фауны. Лесовосстановление началось с 70х гг, и особенно большие работы проведены с 1971 по 1992 гг. Кижингинским и Кодунским лесхозами создано лесных культур на площади 2034,0 га. Вырубки и пожары способствовали широкому распространению мелколиственных лесов, резкому ухудшению лесорастительных условий в горной части района. Снижение лесистости на землях сельхозпредприятий увеличивает сухость почвогрунтов, приводит к обмелению и пересыханию малых рек и ручьев. В настоящее время в значительной степени пострадали русла, береговые склоны, водоохранные зоны и качество воды в реках. 
        Климат  имеет ярко выраженный континентальный характер с резким колебанием и большой разницей температурного режима зимой и летом. Он характеризуется значительными колебаниями температуры воздуха от плюс 39,5 до минус 45 градусов по Цельсию. Безморозный период продолжается в среднем 100 дней, вегетационный период – 120-140 дней. В течение вегетационного периода во все месяцы, кроме июля, наблюдаются заморозки. Количество выпадающих осадков изменчиво. Среднегодовое количество осадков составляет от 260 до 475 миллиметров, но иногда бывает несколько выше или несколько ниже. Значительно больше осадков выпадает в июле, августе и, частично, в сентябре. Снеговой покров, как известно незначителен, колеблется в пределах 10 -15 сантиметров, к тому же постоянно подвергается сдуванию. По природно-сельскохозяйственному районированию территория поселения отнесена к сухостепной зоне, также относится к зоне рискованного земледелия.

Почвенный покров землепользования представлен почвенными разновидностями, из которых преобладают почвы серые дерново-лесные, пойменные и дерново-карбонатные, лугово-болотные, каштановые мучнисто-карбонатные. Мощность гумусового горизонта в серых лесных почв около 22 см., содержание гумуса 4-7 %, в пахотных почвах мощность верхнего горизонта составляет 2 см. В выщелочных черноземах содержание гумуса от 5 до 10 % при мощности верхнего горизонта от 20 до 25 см. В черноземах содержание гумуса в слое остается почти постоянным, а затем резко падает. Эти почвы повсеместно в той или иной степени подвержены эрозией и смыванию, чему способствует ухудшению структуры, вызванное длительным аграрным использованием. Несмотря на относительно высокое естественное плодородие почв, необходимы меры по его поддержанию и повышению. При этом важно соблюдать ряд санитарно-гигиенических требовании, которые будут снижать опасность загрязнения почв, поверхностных вод, атмосферного воздуха.  

Перевод промышленных предприятий на экологически безопасное производство, рациональное ведение сельского и лесного хозяйства, обустройство водоохранных о комплексных защитных зон, кедровников, охотничье-промысловых угодий, в конечном итоге – проектирование и создание культурных ландшафтов – все это должно явиться стратегией долгосрочного природопользования в районе. Необходимы мероприятия, направленные на восстановление естественных ресурсов.    
Население

По отчету на 1.01.2025 года население МО «Кижингинский сомон» составляет 6600чел.

	№
	Наименование сел
	Всего населения
	Всего дворов
	Число водозаборных скважин

	1
	Кижинга
	5982
	2125
	26

	2
	Ушхайта
	478
	185
	3

	3
	Бахлайта
	92
	36
	2

	4
	Красный Яр
	48
	25
	1

	
	Всего
	6600
	2371
	32


1.2. Жилищный фонд

Жилищный фонд муниципального образования «Кижингинский сомон» по состоянию на 01.01.2025 г. составляет  150,1 тыс.кв.м.

Жилищный фонд, за исключением 5 многоквартирных домов, в основном неблагоустроенный. 

Благоустроенный жилищный фонд составляет 3,6 тыс.кв.м.

Обеспеченность жильем по МО «Кижингинский сомон» составляет 22,72 кв. м жилой площади на 1 человека, что выше среднего уровня для сельских поселений Республики Бурятия (21,2 м2/чел.).

Средняя этажность жилой застройки в МО «Кижингинский сомон» составляет около 1,05 этажа. На жилищный фонд одноэтажной застройки приходится 147 тыс. м2 общей площади жилья, на капитальный 2-3-этажный – 3,7 тыс.кв.м2 общей площади. 

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет 0,27 чел./га.

В соответствии с проектным решением генерального плана, к 2027 г. жилищный фонд МО «Кижингинский сомон» составит 158,6 тыс.м2 общей площади, средняя жилищная обеспеченность в соответствии со «Схемой территориального планирования МО «Кижингинский сомон» принимается в размере 23,5 м2 общей площади на одного жителя, на расчетный срок (2028 г.) – 160,6 тыс. м2 общей площади и 24 м2 соответственно.

Существующий жилищный фонд в подавляющей части подлежит сохранению на расчетный срок генерального плана (2025 г.) в качестве опорного. 

Генеральным планом предусматривается размещение нового строительства на свободной от застройки территории в западном, и северном направлениях в границах села Кижинга, а также с восточной стороны существующей застройки  с.Ушхайта. Весь новый жилищный фонд предусматривается в малоэтажном исполнении, с применением 1-2-этажной коттеджной застройки, и малоэтажных многоквартирных жилых домов.

Средняя плотность населения в жилой застройке по проекту составит 8,0 чел./га. Такой уровень плотности обусловлен господствующим типом жилой застройки. 

Жилищный фонд МО «Кижингинский сомон»  на 2027 г. составит 158,6 тыс.кв. м., на 2028 г – 160,6 тыс.кв.м.

1.3. Объекты образования и сферы обслуживания

В с.Кижинга действует 2 средние школа КСШ №1 на 1000 мест и Кижингинская школа-лицей 250 мест и 1 школа-интернат на 200 мест, фактическое количество учащихся – 1447 учащихся. Детских дошкольных учреждений на территории сомона 3 детских сада и 1 начальная школа-сад. Проектная вместимость дошкольных образовательных учреждений составляет: Детский сад «Жаргал» - 100 мест, детский сад «Сэсэг» - 150 мест, детский сад «Баяр» - 75 мест. Здание РДК «Одон» с актовым залом 212 мест, Сельский клуб Хухэ-Добоо строится новое здание Ленинзамского клуба в с.Кижинга на 85 мест. В селе также имеются библиотека на 13,1 тыс. ед. хранения и почтовое отделение связи. Спортивные сооружения представлены зданием ДЮСШ с залом 25х18м. В с.Кижинга  работает 28 магазинов с общей торговой площадью 5450,6 м2 . Сеть предприятий общественного питания представлена 6 учреждениями частной собственности. Учреждения здравоохранения представлены Кижингинской ЦРБ со стационаром на 85 койки и поликлиникой на 250 посещений в смену и Ушхайтинским ФАПом. 

2.    Описание действующей системы водоснабжения 
По состоянию на 01.01.2025 г. на балансе  муниципального образования имеется 32 скважин. 

1. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1976, перекрытия –деревянные, кровля – шифер, стены – шлакобетон. Площадь: общая 16,4 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Колхозная, дом №71а.

2. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1958, капитальный ремонт – 2001 год, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены – брусчатые.  Площадь: общая 25,5 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Ленина, дом №2б.

3. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1970, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены – брусчатые.  Площадь: общая 24,3 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Жанаева, дом №35а.

4. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1972, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены – бревенчатые.  Площадь: общая 14,70 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Комсомольская,  №13а.

5. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1987, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены – брусчатые.  Площадь: общая 26,1 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Калинина,  дом №13а.

6. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1976, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены – брусчатые. Площадь: общая 22,3 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Школьная, дом №5а.

7. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1958, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены – брусчатые. Площадь: общая 16,2 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Рабочая, дом №46а.

8. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1966, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены – брусчатые. Площадь: общая 19,60 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, дом №45а.

9. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1957, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены – бревенчатые. Площадь: общая 27,2 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Кооперативная, дом №15а.

10. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1969, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены – брусчатые. Площадь: общая 21,9 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Нагорная, дом №42а.

11. Водокачка, назначение: жилое. Год постройки – 1991, перекрытия –деревянные, кровля –мягкая, стены –из железобетонных панелей. Площадь: общая 15,10 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Гагарина, №48.

12. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1964, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены – брусчатые. Площадь: общая 17,8 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Намсараева, дом №72а.

13. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1976, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены – брусчатые Площадь: общая 14,4 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Колхозная, дом №21а.

14. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1962, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены –бревенчатые. Площадь: общая 14,6 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Полевая, дом №8а.

15. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1986, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены – брусчатые Площадь: общая 23,7 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Солнечная, дом №1а.

16. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1978, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены – брусчатые. Площадь: общая 21 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Кижингинская, дом №38б.

17. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1996, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены – брусчатые. Площадь: общая 12,2 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Ямпилова, дом №9а.

18. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 2003, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены – бревенчатые.  Площадь: общая 14,8 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Садовая, дом №35а.

19. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1970, перекрытия – ж/б плита, кровля – асбестоцементная, стены – кирпичные. Площадь: общая 19,4 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Кижингинская, дом №8а.

20. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1967, перекрытия – железобетонные плиты, кровля – асбестоцементная, стены – брусчатые.  Площадь: общая 24,2 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Новозаводская, дом №2а.

21. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1985, перекрытия –деревянные, кровля – асбестоцементная, стены – брусчатые. Площадь: общая 17 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Жамбалдоржиева, дом №1а.

22. Водокачка, назначение: нежилое. Площадь: общая 16 кв. м. Литер: Е. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Советская, дом №26.

23. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1991, перекрытия –железобетонные, кровля – асбестоцементная, стены – кирпичные. Площадь: общая 7,8 кв. м. Литер: П. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Северная, дом №2.

24. Водокачка, назначение: нежилое. Год постройки – 1991, перекрытия – железобетонные, кровля – асбестоцементная, стены – кирпичные. Площадь: общая 9,2 кв. м. Литер: Р. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Северная, дом №2.
Основное население с.Кижинга использует воду из водозаборных будок, осуществляя доставку воды самостоятельно. Централизованное водоснабжение осуществляется от водонапорной башни №19 по ул.Кижингинская 8а, вода в которую подается из скважины мощностью 8 куб.час. 

 Трубопровод холодного водоснабжения выполнен из стальных труб и проложен попутно с трубопроводом теплоснабжения.

Общая протяженность трубопроводов сетей водоснабжения составляет – 1,915 км. Износ сетей централизованного водоснабжения составляет 64%.

Схема водоснабжения
Системой централизованного водоснабжения оборудованы административные здания центра поселения, в которых находятся: школа, детский сад, администрация МО «Кижингинский район», РДК, библиотека, а также 5 многоквартирных домов.

Население с. Кижинга также (около 10%) имеет индивидуальные скважины глубиной до 80,0 м, которые используются для питьевых и хозяйственных нужд. Зоны санитарной охраны не соблюдаются. 

В населенных пунктах: с.Ушхайта, с.Красный Яр, с.Бахлайта водоснабжение производится из скважин. Зоны санитарной охраны этих скважин не соответствуют нормам.

На территории Кижингинского МО располагаются садоводства, оздоровительные лагеря, турбазы. Питьевой режим для этих потребителей решается в индивидуальном порядке, а для хозяйственных нужд устроены скважины глубиной до 8,0 м без зон санитарной охраны.

Согласно Генерального плана с.Кижинга, планируемые нагрузки и нагрузки по фактической численности людей, представленные в таблице 1. 
Таблица 1.  Существующие  нагрузки
на централизованное водоснабжение в с.Кижинга
	№
	Наименование объекта
	Расход проектный

м3/сут.
	Фактический

м3/сут.

	1
	Скважина по ул.Кижингинская,2а
	192
	110

	2
	Скважина по ул.Северная,2а
	144
	40

	
	
	
	

	
	ИТОГО
	336
	150

	
	
	
	


                       Способ прокладки трубопроводов и конструкций. Прокладка сети холодного водоснабжения - в канале совместно с тепловой сетью до здания планируемого к строительству универсального спортивного комплекса отдельно в канале до здания спорткомплекса.

Сеть из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR-17.6-110x5.3 и SDR-17.6-63x3.6 по ГОСТ 18599-2001 (питьевые). Диаметр магистрального водопровода 100 мм соответствует существующим расходам холодной воды, с учетом нагрузок подключения ФОК и планируемого УСК.

На сетях водопровода установлены колодцы, выполненные из сборных железобетонных элементов по серии 901-09-11.84 «Колодцы водопроводные» с расположением в них отключающей запорной арматуры из ковкого чугуна с обрезиненным клином диаметрами 100 мм и 50 мм.

В колодцах в местах прохода труб через стенки предусмотрена герметизация, гидроизоляция стенок и днищ и устройство соединительных элементов для монтажа в сейсмических районах.
 Анализ существующих проблем
  Основными проблемами водоснабжения в МО «Кижингинский сомон» являются:
Низкая ресурсная эффективность

Низкая надежность сетей

Несоответствие установленных мощностей водозаборов и объемов подключенной нагрузки:

Производительность 32 скважин в с.Кижинга составляет – 1232 куб.м в сутки при фактическом объеме потребления – 166 куб.м. в сутки.
Низкий уровень централизованного водоснабжения  
3.   Перспективы развития с.Кижинга 
Согласно «Внесений изменений в генеральный план муниципального образования  «Кижингинский сомон», утвержденного Решением  Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район» №170 от 23.11.2018г. в генеральном плане приведен перечень перспективных потребителей услуг системы водоснабжения:

Таблица 2.  Перечень перспективных потребителей
	Номер по порядку
	Наименование работ
	Планируемые
сроки подключения

	1
	Объекты жилищной сферы
	

	1.1.
	Строительство     индивидуальных    жилых    домов     в

с. Кижинга  (5,8 тыс. м жилья)

Предельное количество этажей зданий - 3.

Предельная высота зданий, строений, сооружений от

уровня земли до верха перекрытия последнего этажа -
12 м.
	2019-2028

	1.2.
	Строительство индивидуальных жилых домов в западной (мкр.Хухэ-Добо) и северных частях (мкр.Северный). Предельное количество этажей зданий - 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа -12 м.
	2019-2028

	1.3.
	Строительство    индивидуальных    жилых    домов     с восточной       стороны       существующей       застройки с.Кижинга (1,0 тыс. м2 жилья) Предельное количество этажей зданий - 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа -12 м.
	2019-2028

	2.
	Объекты социальной сферы
	

	2.1.
	Строительство школы -лицея в с. Кижинга
	2021-2023

	2.2.
	Строительство общежития СЮТУР в с. Кижинга
	2020-2021

	2.3.
	Проектирование   и   строительство   магазина   (100   м2 торговой площади) в с.Кижинга. Предельное количество этажей здания – 2. Высота- до 15 м. 
	2026-2027

	2.4.
	Проектирование       и       строительство       предприятия общественного питания на 30 мест в с.Кижинга. ИП Аздаева  Предельное количество этажей здания - 3 Высота-до 15 м.
	2022-2023

	2.5.
	Строительство   общепоселкового  центра  с.Кижинга  в районе ул.Ленина
	2027-2028

	2.6.
	Проектирование и строительство аптеки   на 1 пост в с.
Кижинга.
Предельное количество этажей здания - 2
Высота - до 15 м.
	2026-2027

	2.7.
	Проектирование и строительство предприятия бытового обслуживания (на 7 рабочих мест) в с. Кижинга. Предельное количество этажей здания - 3 Высота - до 15 м.
	2022-2023

	2.8.
	Проектирование   и   строительство   магазина   школы-сад в  с.Ушхайта. Предельное количество этажей здания - 3 Высота-до 15 м.
	2027-2028


       Таблица 3.  Объемы потребления воды перспективных потребителей
	№
	Наименование
	Кол-во потребителей
	Количество рабочих дней
	Норма л/сут
	Расход, мЗ/сут
	Расход, тыс.мЗ/год

	
	
	
	
	
	по вместимости
	фактический
	по вместимости
	фактический

	2.  Проект до 2024 года

	1
	ИЖС
	1884
	
	95
	179,0
	65,2

	2
	Социальная сфера
	36
	1252
	95
	118,9
	43,3

	3
	Хозяйствующие субъекты
	32
	258
	95
	24,5
	8,9

	Итого по п.2.
	322,4
	117,4

	3.  Проект  до 2028 года

	1
	ИЖС
	2125
	
	95
	201,9
	73,7

	2
	Социальная сфера
	56
	1352
	95
	128,4
	46,8

	3
	Хозяйствующие субъекты
	62
	358
	95
	34,0
	12,4

	Итого по п.3.
	364,3
	132,9

	ИТОГО
	686,7
	250,3


Расчет нагрузок на систему водоснабжения выполнен согласно  СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»

Количество жителей (на расчетный срок 2028 г.) -  8500 человек.

Коэффициент семейственности 3,7.

Число домов ~ 500 шт.

Расход воды на наружное пожаротушение 10 л/сек (согласно СП 8,13130.2009 табл.2).

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды q = 9,0 л/сек

Суммарный расход воды q = 19,0 л/сек 

Скорость в сети диаметром 125 мм с учетом пожаротушения 1,16 м/сек.

Скорость в трубе диаметром 125 мм на хозяйственно-питьевые нужды 4,5 л/сек.

Диаметр водопроводной кольцевой сети 125 мм.

             При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водоводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается (СП 31.13330.2012, п. 7.9 Примечание).
4. Перспективная схема водоснабжения (2020-2028 гг.) 
Согласно утвержденной программе комплексного развития инженерной инфраструктуры с. Кижинга на 2021-2030 годы, утвержденной решением намечены три этапы развития системы водоснабжения.

I этап (2023-2025гг.) 
1) Строительство водозабора и водовода в западной части с.Кижинга, местность Хухэ-Добо  (стоимость определиться проектом). 

· Характеристика сетей Ø315 мм, протяженность сетей L=3500,0 м (Полиэтилен). 
· Устройство водоразборных колонок на перекрестках улиц
· Устройство узла очистки части воды с доведением её до норм ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» на площадке котельной. Производительность установки улучшения и обеззараживания воды составляет ≈ 6,5 м3/сут.
2) Строительство водозабора и водовода в северной части с.Кижинга, местность Северный  (стоимость определиться проектом). 

· Характеристика сетей Ø315 мм, протяженность сетей L=2500,0 м (Полиэтилен). 

· Устройство водоразборных колонок на перекрестках улиц
· Устройство узла очистки части воды с доведением её до норм ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» на площадке котельной. Производительность установки улучшения и обеззараживания воды составляет ≈ 6,5 м3/сут

II этап (2026-2027 гг.)
Для устройства надежной системы наружного пожаротушения административных и общественных зданий и части индивидуальных жилых домов предусматривается следующее:

· В районе устройства пожарного депо предусматривается строительство резервуара запаса воды объемом 150 м3.

· Предусматривается устройство кольцевой сети диаметром 125 мм, протяженностью ≈ 8000 м, с глубиной заложения 3,0 м, с установкой на ней пожарных гидрантов. Выполняется подключение к сети части жилых домов.

Подача воды в сеть производится от скважин № 1, 2, 3.

· Участок сети водопровода, проходящий совместно с тепловой сетью, подлежит замене на диаметр 125 мм.

Потребление воды на хозяйственные нужды составит ≈ 150,0 м3/сут. 

Расход воды на наружное пожаротушение – 15,0 л/с. 
III этап (2028-2029гг.)

· Предусматривается дальнейшее расширение кольцевой сети водоснабжения Ø 125 с объединением её с кольцевой сетью II этапа. Протяженность сети L = 7000 м. Глубина заложения 3,0 м. Потребность в воде хозяйственно-питьевого качества при количестве жителей в 2022 г. = 1700 чел. составит ≈ 357,0 м3/сут. Кольцевая сеть противопожарного водоснабжения (см. этап II и этап III) после промывки, обеззараживания и последующей промывки подсоединяется к 3-м водоводам Ø 125 с устройством камер переключения, водомерных узлов (2 Ø 125 мм).

· Кольцевая сеть и сети соединения с водоводами подлежат дальнейшему развитию тупиковыми сетями с подключениями к ним существующего и перспективного жилого фонда. 

Учет потребления решается на всех этапах индивидуально для каждого абонента.
5. Инвестиции в строительство,  реконструкцию и техническое перевооружение.
Таблица 4. Перечень мероприятий и инвестиций программы на 2023-2028гг.

	№№
	Наименование работ
	Документ
	Стоимость строительства

Тыс.руб.
	Срок реализации

	1.
	Строительство водозаборов и водоводов 1 этапа в с.Кижинга
	проект
	61983 
	2023-2025

	2.
	Строительство водовода 2 этапа в с.Кижинга
	Локальная смета №2
	20 000,0
	2026-2027

	3.
	Строительство водовода 3 этапа в с.Кижинга
	Локальная смета №3
	17 500,0
	2028-2029


	4.
	Проектирование и строительство резервуара запаса воды для противопожарных целей объемом 150 м в с.Одинск
	Локальная смета №4
	3 500,0
	2026-2027

	5.
	Устройство   кольцевой   сети   с   установкой      пожарных гидрантов в с.Кижинга (~ 4000 м)
	Локальная смета №5
	12 795,0 
	2027-2028


      Итого: 115778 тыс.руб.

6. Инвестиции в строительство,  реконструкцию и техническое перевооружение.
Источниками финансирования мероприятий по проектированию и строительству системы водоснабжения МО «Кижингинский сомон» в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах   регулирования   тарифов   организации   коммунального   комплекса»   являются надбавки к тарифам на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Коммунальные системы», а также бюджет МО «Кижингинский сомон», МО «Кижингинский район», бюджет Республики Бурятия.

Исполнителем мероприятий инвестиционной программы является администрация МО «Кижингинский район»,администрация МО «Кижингинский сомон», ООО «Коммунальные системы». Перечень мероприятий и стоимость представлены в табл. 5

Инвестиционная составляющая в тарифе определяется на основании требуемых инвестиций представленных в таблице 5 и нагрузок для вновь появляющихся объектов потребления воды. Расчеты представлены в табл.6. 

Таблица 6. Расчет тарифа на водоснабжение

	
	Расход м3/год
	Объем затрат руб.
	Основной тариф

руб./м3
	Инвестиционная составляющая в тарифе

руб./м3
	Общий тариф

руб./м3

	2019-2020
	29000
	984550
	33,95
	
	33,95

	2021
	31550
	1282180
	37,06
	
	37,06

	2022-2028
	256000
	9856000
	40
	10
	50,00


Основной тариф необходимо ежегодно корректировать с учетом инфляции и по мере ввода в строй планируемых объектов недвижимости.

7. Решение об определении единой водоснабжающей организации.
Единственной существующей водоснабжающей организацией в муниципальном образовании «Кижингинский сомон» является ООО «Коммунальные системы».

Определение статуса ЕТО должно быть выполнено в ходе актуализации схемы водоснабжения. 

